**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.62** | **Automatski sakupljač kromatografskih frakcija, kompatibilan sa HPLC sustavom za semi-preparativnu HPLC kromatografiju** | |  |  |
|  | Proizvođač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
|  | **Minimalne tražene tehničke karakteristike** | | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Referenca na tehničku dokumentaciju** |
| **1** | **KOLEKTOR FRAKCIJA** | | | |
|  | 1. Maksimalni protok sustava: | 100 mL/min |  |  |
|  | 2. Kapacitet sakupljanja frakcija: | mogućnost povezivanja minimalno tri frakcijskih kolektora u paraleli te dodatnog ‘recovery’ frakcijskog kolektora |  |  |
|  | 3. Sigurnost: detekcija curenja | |  |  |
|  | 4. Frakcijski kolektor mora imati mogućnost automatske "delay" kalibracije odnosno ugrađen "delay" senzor protoka | |  |  |
|  | 5. Uz frakcijski kolektor potrebno je isporučiti i: | a). "tray" za 60 kom epruveta (dimenzije epruveta 25x100mm)  b). 100 kom epruveta dimenzija 25x100mm |  |  |