**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.209** | **PRIJENOSNI I STACIONARNI OLOVNI KOVČEZI ZA IZOTOPE ZA LABORATORIJ** |  |  |
|  | Proizvođač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | **Minimalne tražene tehničke karakteristike** | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Referenca na tehničku dokumentaciju** |
| **1** | **PRIJENOSNI OLOVNI KOVČEG S KOLICIMA**  **1 komad** | | |
|  | 1.1 Debljina olova 50 mm |  |  |
| 1.2 Mogućnost okretanja ručke za upravljanje i prednjeg kotača oko svoje osi radi lakšeg upravljanja kolicima |  |  |
| 1.3 Mogućnost blokiranja prednjeg kotača |  |  |
| 1.4 Dva lokota za zaključavanje |  |  |
| 1.5 Unutarnje dimenzije olovnog kovčega – (55-65)x(120-130) mm (promjer x visina) |  |  |
| 1.6 Zapremnina olovnog kovčega - 0,8- 1 litra |  |  |
| 1.7 Kolica od nehrđajućeg čelika kompatibilna s olovnim kovčegom |  |  |
| **2** | **STACIONARNI OLOVNI KOVČEG**  **1 komad** | | |
|  | 2.1 Debljina olova 6 mm |  |  |
| 2.2 Ormarić sa 6 ladica |  |  |
| 2.3 Vanjske dimenzije (710-740)x(500-600)x(900-1010) mm (š x d x v) |  |  |
| 2.4 Okvir ormarića od nehrđajućeg čelika |  |  |
| **3** | **DODATNI ZAHTJEVI** | | |
|  | 3.1 Dostava i sastavljanje od strane dobavljača |  |  |