**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.73** | **Set CT i ostalih fantoma** | |  |  |
|  | Proizvođač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
|  | **Minimalne tražene tehničke karakteristike** | | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Referenca na tehničku dokumentaciju** |
| **A** | **Filtracija 1 komplet** | | | |
| 1 | Opis | Filtri za dobivanje specifičnih kvaliteta zračenja za ozračivanje fantoma |  |  |
| 2 | Skupina 1 | Filtri za uski spektar (engl. *narrow spectrum*) opisani normom ISO 4037 ili jednakovrijednom pod nazivima N40 sve do N200 |  |  |
| 3 | Skupina 2 | Set CT filtara opisan normom IEC61267 ili jednakovrijednom pod nazivima RQT 8/9/10 |  |  |