**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.72** | **Antropomorfni fantomi** | |  |  |
|  | Proizvođač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
|  | **Minimalne tražene tehničke karakteristike** | | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Referenca na tehničku dokumentaciju** |
| **A** | **Filtri za HVL mjerenja 1 komplet** | | | |
| 1 | Opis | Skupina HVL filtara za kvalitete zračenja IEC61267 RQR/RQA/RQT sačinjena od 13 aluminijskih filtara (čistoća 99,99 %) dimenzija 100 mm x 100 mm i 13 bakrenih filtara (99,9 % čistoće) dimenzija otpr. 100 mm x 100 mm. |  |  |
| **B** | **Spojni kabeli ozračivanje 1 komplet** | | | |
| 1 | Opis | Dva produžna kabela za dozimetar za teške radne uvjete s M konektorom duljine 20 m i jedan kabel duljine 10 m, dva kabela za teške uvjete rada duljine 20 m s konektorom TNC. |  |  |
| **C** | **Pomoćna oprema za ozračivanje 1 komplet** | | | |
| 1 | Opis | Držači instrumenata i fantoma za vrijeme ozračivanja/kalibracije koji se sastoji od stalka kompatibilnog za montažu na kalibracijsku klupu, različitih stega i držača. |  |  |