**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.84** | **Radni mikroskop za EM laboratorij** |  |  |
|  | Proizvođač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | **Minimalne tražene tehničke karakteristike** | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Referenca na tehničku dokumentaciju** |
| **A** | **Radni mikroskop (za EM laboratorij) – 1 sustav** | | |
| 1 | Digitalni mikroskopski sustav s opremom i kamerom koja posjeduje HDMI izlaz za prihvat slike |  |  |
| 2 | „Zoom“ tijelo mikroskopa |  |  |
| 3 | Trinokularni tubus s kutom tubusa od 30 stupnja |  |  |
| 4 | Okulari povećanja 10x i vidnog polja FN 22 |  |  |
| 5 | Akromat stereo-objektiv povećanje 0.75x, NA 0.075, radna udaljenost 116 mm |  |  |
| 6 | Univerzalno postolje s ESD mogućnošću, ruka mikroskopa se može podesiti u horizontalnom i vertikalnom smjeru |  |  |
| 7 | LED izvor svjetla s vijekom trajanja od 50000 h |  |  |
| 8 | Prstenasti adapter za svjetlo |  |  |